**Instruções de uso jato de granalhas**

1. No painel de controle verde, em que está escrito “Laboratório de Transf. Mecânica”, na coluna “E” de botões, apertar o botão preto em que está escrito “Jato de areia Liga”. Uma luz vai acender. Isso liga a máquina do jato de granalhas;
2. No painel ao lado, de cor cinza, em que está escrito “QF Compressor”, girar a chave no sentido horário, até que esta fica alinhada com o símbolo do traço. Esta é a chave do compressor;
3. Uma vez girada a chave, na tela (visor) do compressor deve acender uma luz branca com algumas informações. Se isso não acontecer, é porque o botão de emergência, vermelho, está acionado e, nesse caso, deve-se girar o botão de emergência para “desapertar”. Uma vez feito isso, o visor do compressor deve acender;
4. Após alguns segundos, apertar o botão verde no compressor (onde está escrito “aumentar valores”). Isso deve ligar o compressor, dispará-lo, o que se percebe pelo som. No visor, aparecerá a palavra “ligando”. É importante verificar, nas aberturas na parte de cima do compressor, se o ventilador está ligado e se está tendo fluxo de ar no compressor (se não estiver, verificar se está na tomada, ou se o ventilador está ligado no painel que fica ao lado da prensa);
5. Na máquina de jato, ligar as duas chaves na parte da frente, região superior, de “exaustor” e “luminária”;
6. Esperar a máquina atingir a pressão necessária;
7. Jatear normalmente as peças, pisando no pedal para liberar a saída das granalhas da mangueira. Sempre tomar cuidado nos momentos em que for abrir as portas laterais, verificando se ainda está saindo granalha da mangueira;
8. Uma vez finalizado o jateamento das peças, fechar as portas laterais da cabine de jateamento e desligar as chaves “exaustor” e “luminária” na máquina;
9. No painel verde, em que está escrito “Laboratório de Transf. Mecânica”, na coluna “E” de botões, apertar o botão vermelho em que está escrito “Jato de areia Desliga”;
10. No compressor, apertar o botão vermelho para desligar o compressor e esperar desligar (o que também é notório pelo som). Após alguns segundos, aparecerá a palavra “desligado” na tela (visor) do compressor;
11. Uma vez desligado o compressor, girar a chave no painel de cor cinza, em que está escrito “QF Compressor”, no sentido anti-horário, até alinhar com o símbolo do círculo.